1. …… sebuah hardware/alat yang befungsi untuk menghubungkan 2 jaringan atau lebih dengan segmen yang berbeda.
2. Router
3. Switch
4. Hub
5. Access Point
6. Mengontrol dan mengatur lalu lintas jaringan merupakan salah satu fungsi dari……
7. Router
8. NAT (Network Address Translation)
9. Firewall
10. Proxy
11. Dalam Model OSI Layer, yang berfungsi untuk menerima data dari Session Layer adalah……
12. Network Layer
13. Data Link Layer
14. Transport Layer
15. Physical Layer
16. Apa yang dimaksud dengan Network Layer?
17. salah satu model OSI yang bertanggung jawab untuk merutekan paket menuju tujuan yang seharusnya.
18. model yang berfungsi untuk menentukan pertukaran frame data yang melewati kabel.
19. model yang berfungsi untuk menerima data Session Layer, memecah data menjadi bagian-bagian kecil, dan meneruskan data ke Network Layer.
20. Layer berfungsi untuk menentukan karakteristik kabel yang akan digunakan computer untuk dihubungkan ke jaringan.
21. Apa yang dimaksud dengan Topologi Start?
22. salah satu topologi jaringan yang bersusun seperti layaknya kursi pada bus. Topologi ini menggunakan terminator untuk menutup ujung kabel pada host terakhir.
23. Topologi yang berbeentuk melingkar seperti cincin, pada topologi ini NIC yang digunakan adalah Token Ring dan menggunakan sambungan berupa T-Connector karena pada topologi ini sinyal terus berputar tanpa adanya ujung kaena bentuknya yang melingkar.
24. Topologi yang bentuknya seperti pohon yaitu server terletak dibagian atas dan client-client beserta hardware pendukung terletak dibagian bawah server tersebut.
25. topologi ini menggunakan switch yang berfungsi sebagai node tengah sekaligus pusatnya jaringan. Apabila switch ini mati/terganggu, maka jaringan tidak dapat berjalan.
26. Sebuah program aplikasi yang bertugas untuk menerima permintaan paket dan memberinya balasan berupa paket yang di inginkan client disebut……
27. Client
28. Peer to Peer
29. Client-Server
30. Server
31. Dibawah ini merupakan program-program atau aplikasi e-mail secara umum, kecuali……
32. MTA
33. MDA
34. SMTP
35. MUA
36. sebuah program dalam sebuah mail server yang berfungsi sebagai pengirim dan pentransfer e-mail antar computer menggunakan SMTP.
37. MTA
38. MDA
39. SMTP
40. MUA
41. Server yang berfungsi sebagai pemberi akses/pertukaran transfer data antara dua computer adalah……
42. Mail Server
43. DHCP Server
44. FTP Server
45. Web Server
46. Switch adalah……
47. sebuah hardware/alat yang befungsi untuk menghubungkan 2 jaringan atau lebih dengan segmen yang berbeda.
48. sebuah hardware yang berfungsi untuk menghubungkan 1 PC dengan PC lainya dalam suatu jaringan local yang bersifat “Manage”.
49. sebuah hardware yang fungsinya sama seperti switch, namun sifat dari Hub ini adalah “Unmanage”.
50. merupakan alat untuk menyebarkan sinyal berupa wireless kepada client-client yang memiliki fitur WiFi/ jika PC memiliki Wireless Card.